**MSDS安全技术说明书**

|  |
| --- |
| **一、产品和厂商资料** |
| 产品名称：轴承专用清洗剂  产品型号：NT7900  制造商名称：北京泰耐特技术有限公司  地址：北京市丰台区新村巴庄子124号A202室  电话：13691164501 |
| **二、成份/组成信息** |
| 化学成份：表面活性剂 环保型溶剂等，不含四氯化碳，苯类化合物、三氯乙烯等毒性物质  组份特性： 混合物 |
| **三、危害辨识概述** |
| 1、侵入途径：吸入、食入  2、环境危害：无  3、燃爆危害：本品不易燃 |
| **四、急救措施** |
| 1、吸入: 提供新鲜空气,并就医 ，如意识不清醒，将患者平稳放置一边等待救援  2、接触皮肤时：一般无过敏现象，用香皂和水清洗即可。如有过敏者，及时就医  3、接触眼睛时： 用流动的水冲洗眼睛几分钟  4、吞进体内时：不可催吐，请立即就医 |
| **五、消防措施** |
| 1、适用的灭火器类型：CO2 灭火器; 干粉灭火器; 水喷雾。  2、产生的特殊危险物质： 无更多相关信息可提供  3、给消防员的建议：不要吸入爆炸气体或燃烧气体 |
| **六、泄露应急处理** |
| 个人防护：无特殊防护，可佩带手套。  环境预防： 不要倒入下水道或地表或地下水。  清洁方法：保持足够通风，用持水性物质（如沙土、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂、锯屑、泥土等） |
| **七、操作处置与储存** |
| 搬运：  安全搬运预防措施:保证工作地点良好的通风。不可喷向明火或任何炙热材料。  环境要求： 通风环境  保护用具： 不特别要求  注意事项： 避免暴晒  存储：  存储室和存储容器的条件:阴凉处保存  遵守官方加压容器存储包装条例  共同存储信息： 可以  其他存储条件信息：远离热源，避免阳光直射 |
| **八、防护措施** |
| 一般防护和卫生措施：远离食品、饮料和饲料，在间歇和工作结束后要洗手，。  呼吸防护：在没有充分通风的情况下使用呼吸防护装备  手部保护：保护手套  眼睛保护：无 |
| **九、物理及化学性质** |
| 外观： 无色透明  燃烧性： 不易燃  气味： 轻度溶剂味  典型用途： 除油极强  PH值： 7  耐电压： 25kv  清洗率： ≧99.7%  密度： 1.08  闪点： ≧290℃  储存方法： 常温 |
| **十、稳定性和反应活性** |
| 1、 稳定性：正常条件下物料稳定  2、 危险反应的可能性：正常使用的条件下未见有危险反应  3、 应避免的条件： 强烈撞击、暴晒、远离热源，火花，明火及其他火源。  4、 有害的分解产物： 没有已知的危险分解产物。  5、 更多信息： 在至少3年以内储存稳定 |
| **十一、毒理学资料** |
| 1. 进入眼睛时，会引起轻微不适感，无其他毒害现象 2. 皮肤接触时，无不良反应。 |
| **十二、生态资料** |
| 可生物降解，对环境无生态危害。 |
| **十三、废弃处理** |
| 1、残余废弃物：按当地规定处理。  2、受污染包装：空容器应送到批准的废物处理场所去再生或处理。  3、当地废弃处置法规：回收再生或装在密封的容器中送至专门的废弃物处理场处理。按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。不可刺，焚化或挤压。 禁止物料排放到排水沟/供水系统。不得用化学品或使用过的容器去污染水池、水道和沟渠。 |
| **十四、运输资料** |
| 按非危险品运输，防止日晒雨淋，保持清洁，防止包装破损 |
| **十五、法规资料** |
| 本品符合相关产品的法规要求，不属于要求安全许可生产的产品 |
| **十六、其他资料** |
| 本品由北京泰耐特技术有限公司技术部编制和负责解释，并保留根据需要更改本文内容得权利 |